**牙齿美白仪技术参数**

1. 总重量：约15KG，
2. 输出电压：交流100-240V电压50/60HZ赫兹
3. LED灯寿命：10,000小时
4. 蓝光强度（光强度）：不小于4000LUX （雷克斯）135± 10mW/cm2
5. 蓝光波长（光波长）：（470±10）nm
6. 白灯光色温：4500-10000Kelvin（开尔文，色温单位）
7. 正常白天晴天色温：6500Kelvin〃
8. 正常工作条件：环境温度5℃～4O℃，环境温度范围-40℃～+55℃；相对湿度10%～90% （无冷凝），相对湿度范围20%～90%；大气压 力：700hpa—1060hpa，大气压力范围 500hpa—1060hpa