**热牙胶充填仪1台（总价预算不超过25000元）**

**产品的性能特点及技术参数：**

        无线笔试设计，操作更方便；

        日本高性能三洋锂电池，充电所需时间短（2~3个小时），使用寿命长（可充电300~500次）；

        电量及温度LED屏幕实时显示

        设有四个工作模式：150°、180°、200°、230°，

        设有两个加热开关，方便左右手的操作；

        \*按键经久耐用；

        加热至设定温度只需2秒钟，短时间即可冷却；

        配备最全的12个不同型号、锥度的工作尖可供选择；

       工作尖六角设计，可多方向操作。6个方向可以调整，

       体积小，手感好.

        无线设计，方便操作；

        加热时间短，只需半分钟即可加热到指定温度；

        \*高性能日本三洋锂电池，充电所需时间短（2~3个小时），使用寿命长（可充电300~500次），每次充电可充填约120个根管。

        电量及温度LED屏幕实时显示

        设有四个工作模式：150°、180°、200°、230°；

        纯银工作尖可360°旋转；

        耗材使用成本低，每个根管只需1~2元的耗材费用（注压牙胶+银针）。

        体积小，手感好.

       注压牙胶分软，普通，硬三个规格，可满足不同医生的需要。

其他参数：

电池：锂电池 3.7V

电源：100~240V / 50~60Hz, DC 12V, 1A.

贮存温度：-20℃~60℃。

**配置清单：携热器主机一台、工作尖（3个）、充电器一个、充电器底座一个 、说明书一本、充填枪主机一台、银针6支、牙胶棒一盒（100个）、消毒隔热罩3个、活塞一个、清洁毛刷2个、充电器一个、充电器底座一个、说明书一本**