|  |  |
| --- | --- |
| **A4单机打印机（单价不超过1000元）** | |
| 产品类型 | [黑白激光打印机](https://detail.zol.com.cn/laser_printers/p10343/) |
| 产品定位 | [家用/商用](https://detail.zol.com.cn/laser_printers/p34537/) |
| 最大打印幅面 | [A4](https://detail.zol.com.cn/laser_printers/s978/) |
| 最高分辨率 | [1200×1200dpi](https://detail.zol.com.cn/laser_printers/s4029/) |
| 黑白打印速度 | A4：20ppm，Letter：21ppm |
| 处理器 | 400MHz |
| 内存 | 标配：64MB，最大：64MB |
| 双面打印 | [手动](https://detail.zol.com.cn/laser_printers/p12742/) |

yhjfhgfhgfhfF f

|  |  |
| --- | --- |
| **打印性能** | |
| 打印方式 | 激光打印 |
| 首页打印时间 | 8.3秒（就绪后）,18秒（睡眠） |
| 打印语言 | SPL |
| 可打印区域 | 上边距：5mm，下边距：5mm，左右边距：5mm |
| 月打印负荷 | 10000页 |
| 接口类型 | [USB2.0](https://detail.zol.com.cn/laser_printers/p7882/) |

|  |  |
| --- | --- |
| **耗材** | |
| 耗材类型 | [鼓粉一体](https://detail.zol.com.cn/laser_printers/s5358/) |

|  |  |
| --- | --- |
| **介质规格** | |
| 介质类型 | 普通纸，厚纸，薄纸，棉质纸，彩色纸，预打印纸，再生纸，标签纸，卡片纸，证券纸，档案纸，信封 |
| 介质尺寸 | A4，A5，A5（LEF），B5（JIS），Oficio，信封（DL，C5），10"x15"，自定义：76×127-216×356mm |
| 介质重量 | 60-163g/㎡ |
| 进纸盒容量 | 150页 |
| 出纸盒容量 | 标配纸盒：100页 |

|  |  |
| --- | --- |
| **其它参数** | |
| 显示屏 | LED |
| 产品尺寸 | 384×280×261mm（包装） |
| 产品重量 | 净重：4.18kg，毛重：5.4kg |
| 系统平台 | Windows 7或更新版本 |
| 电源电压 | AC 220-240V，50/60Hz |
| 电源功率 | 打印：320W，就绪：33W，睡眠：1.1W，手动关闭：0.2W，自动关闭/手动开启：0.2W |
| 工作噪音 | 6.5B(A) |
| 环境参数 | 工作温度：10-30℃，存储温度：-20-40℃，工作湿度：10-80%RH |

* [其它参数](https://detail.zol.com.cn/1169/1168536/param.shtml" \l "s-6" \t "_self)
* [保修信息](https://detail.zol.com.cn/1169/1168536/param.shtml" \l "s-8" \t "_self)

|  |  |
| --- | --- |
| **一体机（单价不超过4000元）** | |
| 产品定位 | [多功能商用一体机](https://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/p24070/) |
| 产品类型 | [黑白激光多功能一体机](https://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/s2256/) |
| 涵盖功能 | [打印/复印/扫描/传真](https://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/s246/) |
| 最大处理幅面 | [A4](https://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/s2239/) |
| 耗材类型 | [鼓粉分离](https://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/s5222/) |
| 双面功能 | [自动](https://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/s2258/) |
| 网络功能 | [支持有线网络打印](https://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/s4508/) |

|  |  |
| --- | --- |
| **打印功能** | |
| 黑白打印速度 | 28ppm |
| 打印分辨率 | 1200×1200dpi |
| 首页打印时间 | 6.4秒 |
| 打印语言 | PCL5c，PCL6，PS，PCLmS，PDF，URF，PWG |
| 月打印负荷 | 大致3万页 |

|  |  |
| --- | --- |
| **复印功能** | |
| 复印速度 | 28cpm |
| 复印分辨率 | 600×600dpi |
| 连续复印 | 1-99页 |
| 缩放范围 | 25-400% |

|  |  |
| --- | --- |
| **扫描功能** | |
| 扫描控制器 | 标准配置 |
| 扫描类型 | [平板+馈纸式](https://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/s5216/) |
| 光学分辨率 | 彩色和黑白，平板：1200dpi；彩色和黑色，ADF：300dpi |
| 扫描尺寸 | 平板：215.9×297mm（最大），ADF：215.9×355.6mm（最大） |
| 色彩深度 | 24位 |

|  |  |
| --- | --- |
| **传真功能** | |
| 传真控制器 | 标准配置 |
| 传真发送速度 | 3秒/页 |
| 传真分辨率 | 300×300dpi（可用半色调） |
| 传真内存 | 最多1000页 |
| 拨号功能 | 广播位置：119个，速拨号：120个，组拨号：119组，自动重拨 |
| 传真其它性能 | 支持传真轮询 |

|  |  |
| --- | --- |
| **介质规格** | |
| 介质类型 | 激光纸，普通纸，相片纸，糙面纸，牛皮纸，信封，标签，卡片，明信片 |
| 介质尺寸 | A4，A5，A6，B5(JIS) |
| 介质重量 | 60-163g/㎡ |
| 供纸盒容量 | 标配：250页，多功能纸盒：10页 |
| 输出容量 | 150页 |
| 自动供纸器 | 支持，可进纸35页 |

|  |  |
| --- | --- |
| **其它参数** | |
| 显示屏 | 双行LCD |
| 处理器 | 800MHz |
| 内存 | 256MB |
| 系统平台 | Windows 10/8.1/8/7(32/64bit)/Vista(32bit)/XP SP3或之后的版本(32bit)，Mac OS X v10.12/10.11/10.10 |
| 接口类型 | 高速USB2.0，[10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口）](https://detail.zol.com.cn/all-in-one_printer/p14988/)，1个传真口，1个电话口 |
| 电源电压 | AC 220-240V（±10%），50/60Hz，3.3A |
| 耗电量 | 有效打印：475W，就绪：4.5W，睡眠：1W，自动关闭/USB连接开启，运输时启用：0.1W，自动关闭/手动开启：0.05W，手动关闭：0.05W |
| 产品尺寸 | 403×407.4×311.5mm纠错 |
| 产品重量 | 9.4kg，13.2kg（包装） |
| 工作噪音 | 6.6B(A)（打印速度为28页/分钟），6.5B(A)（运行ADF时，复印速度9页/分钟） |
| 环境参数 | 工作温度：15-32.5℃，工作湿度：10-80%RH |